Bài 2: Hãy trình bày cách dùng lớp ip [188.8.8.8/21]

188.8.8.8/21

8 8 8 8

7 6 5 4 3 / 2 1 0

x x x x x 0 0 0 =0 8

bậc 1 bit lên 0 0 1 =1 9

0 1 0 =2 10

x x x x 1 0 1 1 =3 11

1 0 0 =4 12

2^3=8 1 0 1 =5 13

1 1 0 =6 14

1 1 1 =7 15

188.8.8.0 địa chỉ mạng first ip 188.8.8.1

188.8.15.255 broadcast last ip 188.8.15.254